**Informace o novinkách v mapách tratí AVV v okolí Bohumína a Valašského Meziříčí  
a případně nahlášené problémy na trati s MIBy**

Dokument zpracovává, udržuje a konzultuje s AŽD: Jáchym Hurtík, e: [hurtik@epos.cd.cz](mailto:hurtik@epos.cd.cz), t: 725 057 681

Červeně jsou zvýrazněny změny od poslední zveřejněné verze

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Změny v mapách tratí/jízdních řádech** | | | |
| **Datum** | **Úsek** | **Popis změny** | **Řada vozidla** |
| 15.12.2024 | ValMez – Ostrava-Kunčice | Ověřovací provoz mapy tratě Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí (GIB) | 842, 750.7/PP, 690.2 |
| 12.02.2025 | Havířov | Dočasný provoz v II. fázi projektu přestavby žst. Havířov | 471, 6x0 |
| 20.02.2025 | Studénka – Veřovice | Ověřovací provoz mapy tratě Studénka (mimo) – Veřovice (GIB) | 690.2 |

Informace je od zpracovatele map tratí AVV a popisuje provedené změny. Nahrávání nových map na vozidla bude provedeno podle kapacitních možností zpracovatele.

**Důležité upozornění:** Při změnách stavebně-technických parametrů dráhy (zveřejněných v TTP nebo oznámených V-rozkazem), pokud si strojvedoucí není jist tím, že příslušné změny jsou zapracovány v mapě tratě a aktualizovány na konkrétním vozidle, musí před místem a v místě změny věnovat zvýšenou pozornost obsluze hnacího vozidla a podle povahy změny přijmout odpovídající opatření, např. zavést preferenci ručního brzdění, popř. včas přepnout režim řízení do polohy **AUTO** apod.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VADNÉ MIBy** | | |
| **Úsek** | **Popis problému** | **Poznámky** (OAOD ČD GŘ = oddělení analýzy osobní dopravy ČD GŘ) |
| Havířov | Stavba, některé MIB namontovány chybně | Jízda AVV přes Havířov není možná (v řešení) |

Odstraňování závad na MIBech a případné řešení nespadá do kompetence OŘOD, služební postup je cestou Oddělení analýzy os. dopravy ČD GŘ. Základem ale je, při zjištění vadného MIB, kdy dochází ke ztrátě orientace, **napsat hlášenku**. Pak je možné sledovat příp. urgovat vyřešení u SŽ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stav HW a SW vozidel** | | |
| **Vozidlo** | **Popis problému** | **Poznámky** |
| 640.2 | Dálková aktualizace dat již funkční na všech vozidlech |  |
| Všechna vozidla | Na vozidlech s retrofitem ETCS dochází k problémům s OJV | Např. PJ 50 v úseku Dětmarovice – Bohumín |

Aktualizace HW a SW je zcela v kompetenci OCÚ, resp. dodavatele (u garančních vozidel).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Takto označené buňky znamenají ztrátu orientace vozidla, nebo jiný technický problém, který zcela nebo částečně znemožňuje využití AVV |
|  | Takto označené buňky znamenají vyřešení problému a budou po nějakém čase z tabulky odstraněny bez další evidence |